Lembar Periksa Tabung Pengelasan

(Acetylene & Oxygen)



Hari/Tanggal: ………………………………….              Lokasi: ………………

 Untuk Pekerjaan:  …………………………… .. 	

	No.
	Item yang Akan Diinspeksi
	Baik
	Tidak
	Keterangan

	1.
	Apakah kondisi tabung dalam keadaan baik?
	
	
	

	2.
	Apakah regulator dalam kondisi yang baik?
	
	
	

	3.
	Apakah selang/hose dalam kondisi baik?
	
	
	

	4.
	Apakah tidak ada kebocoran pada kerangan?
	
	
	

	
5.
	Apakah tabung bertekanan pada posisi berdiri tegak dan diikat pada tempat kuat/sesuai?
	
	
	

	

6.
	Apakah tabung dipisahkan antara yang kosong dan yang masih berisi serta diberi label?
	
	
	

	
7.
	Apakah tabung yang tidak digunakan
dilengkapi penutup yang baik?
	
	
	

	
8.
	Apakah kondisi cutting torch dalam kondisi yang baik?
	
	
	

	
9.
	Apakah hose yang akan digunakan dilengkapi oleh Flashback Arrestor?
	
	
	

	
10.
	Apakah ketika digunakan disediakan tabung pemadam api?
	
	
	

	

11.
	Apakah tabung dipisahkan (ditempatkan secara khusus) dari bahan-bahan yang mudah terbakar?
	
	
	


* Sebelum digunakan, tabung acetylene / oxygen harus diinspeksi
terlebih dahulu. Jika tidak ada jenis pekerjaan yang membutuhkan pengelasan maka formulir ini tidak perlu diikutseratakan.
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